邢台市农业农村局采购报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 风吸电击一体化太阳能杀虫灯 | | 26 |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |
| 4 |  | |  |  |  |
| 5 |  | |  |  |  |
| 6 |  | |  |  |  |
| 7 |  | |  |  |  |
| 8 |  | |  |  |  |
| 9 |  | |  |  |  |
| 10 |  | |  |  |  |
| 11 |  | |  |  |  |
| 12 |  | |  |  |  |
| 合计 |  | |  |  |  |
| 总金额大写 |  | | | | |
| 投标单位（单位公章）  年 月 日 | | | 法人签字（签字或盖章）  年 月 日 | | |
| 电话 | |  | | | |

注：1、此次报价为一次性报价，报价后不得更改，如有更改按报价无效处理。报价总金额（大写与小写不一致）、单价错误，以大写为准，如大写错误按报价无效处理。

1. 报价单必须盖有报价单位公章（个体需签字按手印），无电话、姓名、公章（签字）视为报价无效。报价单后附有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，有承担项目能力、良好资信、能独立承担民事责任，并具备以下条件：1、具有独立法人或负责人的营业执照，组织机构代码证，税务登记证、(或三证合一的营业执照)、等相关手续需盖章，不盖章视为报价无效。须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”进行信用记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被拒绝参加本次采购活动。查询结果以“信用中国”网站和“中国政府采购网”网上打印页为准，查询日期为采购公告发布之后，仍在处罚期内拒绝报价（需盖公章）。营业范围不在本次采购范围内的视为报价无效。报价单与本次报价单不一致的视为报价无效。如不是法人签字或盖章必须有法人委托书，无委托书报价视为无效。

3、项目要求：本次报价总金额不得高于130000元，高于视为无效。不符合采购需求、质量和服务的按无效处理。本次采购价低者为采购单位。

“风吸电击一体化”太阳能杀虫灯参数

1、产品符合GBT-24689.2-2017植物保护机械杀虫灯标准。

2、灯体材质为ABS塑料外壳，上下壳之间须采用4根铝合金支架支撑，有效控制面积≥40亩；整灯功率≤30W；

3、风吸杀虫。风机功率6W/12V，风速≥2.2m/s， 防水等级IP68；灯管：采用诱虫球形LED灯泡诱集光源峰值波长365～680nm。功率≥10W；灯体需具备防逃逸功能，确保诱捕的害虫不再逃离，集虫装置采用ABS塑料网罩

4、电击杀虫。电击网为竖网结构，采用不锈钢竖丝工艺，为了防止灯体燃烧高压网底部绝缘柱必须采用整体绝缘陶瓷材质材料，雨天高压电网连续拉弧30min,绝缘柱无炭化现象。网丝直径≥2MM，电网电压≥3500v。工作时不产生电弧。诱集害虫灯体内外撞击面积：≥0.09㎡（两种灭虫功能需结合在一个杀虫灯灯具上实现）

5、风吸式和电击式开关必须分开控制，根据用户需求可切换电击杀虫和风吸杀虫两个模式，也可同时两个功能同时打开。

7、控制器为DC12V/24V ，智能控制，工作环境温度范围是（-35℃）-（+80℃），控制方式采用光控、雨控、时控和人工控制相结合。当湿度大于95%RH，频振灯能进入自动保护状态，当湿度不大于95%RH时，即可自动恢复工作。

8、杀虫灯控制线路储能电池与太阳能板需分开连接，采用国标1.0mm护套线。

9、太阳能板功率：≥40W，工作电压12V。

10、锂电池≥24AH，电压11.1v。

11、杀虫灯整体高度≥3m，采用不锈钢材质主杆直径≥60mm，灯杆套接方式采用穿钉加项丝固定。

12、设计寿命：≥5年。（灯泡、蓄电池除外）

报名资格：省级以上质量监督检验机构出具的相应的检测报告，检测报告需要提供原件。以上所有材料在资格审查时，有一项不合格，本次报价无效。