邢台市农业农村局采购报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 厂家/规格型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 防火墙 |  | 1台 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| **总金额大写** |  |
| 投标单位（单位公章）年 月 日 | 法人代表（签字或盖章）年 月 日 |
| 电话 |  |

注：1、此次报价为一次性报价，报价后不得更改，如有更改按报价无效处理。报价总金额（大写与小写不一致）、单价错误，以大写为准，如大写错误按报价无效处理。

1. 报价单必须盖有报价单位公章（个体需签字按手印），无电话、姓名、公章（签字）视为报价无效。报价单后附有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，有承担项目能力、良好资信、能独立承担民事责任，并具备以下条件：1、具有独立法人或负责人的营业执照，组织机构代码证，税务登记证、(或三证合一的营业执照)、等相关手续需盖章，不盖章视为报价无效。须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”进行信用记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被拒绝参加本次采购活动。查询结果以“信用中国”网站和“中国政府采购网”网上打印页为准，查询日期为采购公告发布之后，仍在处罚期内拒绝报价（需盖公章）。营业范围不在本次采购范围内的视为报价无效。报价单与本次报价单不一致的视为报价无效。如不是法人签字或盖章必须有法人委托书，无委托书报价视为无效。

3、项目要求：本次报价总金额不得高于65000元，高于视为无效。不符合采购需求、质量和服务的按无效处理。本次采购价钱低者为供货单位。供应商递交报价文件时需提供厂商针对本项目的原厂授权和售后服务承诺函，没有视为报价无效。

防火墙设备采购功能要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **功能** | **单位** | **数量** |
| 1 | 防火墙 | **产品要求：**1U机箱，不少于6个千兆电口，单电源；含IPSEC VPN模块、含2年IPS入侵防御规则库升级许可，2年AV防病毒规则库升级许可。**系统要求：**★设备采用专用操作系统并支持多核特性（提供资质证明并加盖厂商公章）；支持多操作系统（提供截图加盖厂商公章），出于安全性考虑，不得在WEB维护界面中设置系统切换选项；**性能要求：**不低于防火墙吞吐2200M，并发连接70万**网络特性：**★支持链路聚合，支持至少10种以上的聚合负载算法；（提供截图加盖厂商公章） 具有接口联动特性，使同一联动组内所有物理接口状态变化同步；★支持入站智能DNS功能，并至少具有10种以上服务器负载均衡算法；（提供截图加盖厂商公章）**网络安全：**★能够基于访问控制策略进行最大并发连接数限制，支持策略冲突检查功能；（提供截图加盖厂商公章）支持网络应用自学习并且能够根据自学习结果生成相关安全策略；★要求具有防止共享上网；（提供截图与相关专利证明并加盖厂商公章）支持免客户端方式实现跨越路由（或其他三层设备）进行IP/MAC绑定功能；**用户认证：**★内网认证客户端支持一次性口令认证（OTP）、本地认证、证书认证和免客户端方式认证，同时支持RADIUS、LDAP、TACACS、SECURID等第三方外部认证设置；（提供截图加盖厂商公章）支持用户口令复杂度设置、口令长度设置、密码过期时间设置与首次登陆口令修改设置，并能够以短信与邮件方式进行密码找回；**IPv6要求：**支持IPv4和IPv6环境双栈协议**资质要求：**《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；《计算机软件著作权登记证书》**厂家要求：**★为保证系统的兼容性和稳定性，生产厂家具备CMMI5软件能力成熟度资质、TL9000质量管理体系认证、中国信息安全测评中心-安全工程类三级资质（提供复印件加盖厂家公章）。★要求提供及时的本地化售后服务能力，厂家在邢台地区要设有办事处，并提供官网链接及截图证明。（提供复印件加盖厂家公章）**质保期限：**要求提供原厂硬件一年质保。 | 台 | 1 |

以上所有材料在资格审查时，有一项不合格，本次报价无效。