邢台市农业农村局采购报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | | 厂家/规格 | | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 氮气发生器 | |  | | 1 |  |  |
| 2 | 全自动空气源 | |  | | 1 |  |  |
| 3 | 全自动空气源 | |  | | 1 |  |  |
| 合计 |  | | | | | | |
| **总金额大写** |  | | | | | | |
| 投标单位（单位公章）  年 月 日 | | | | 法人代表（签字或盖章）  年 月 日 | | | |
| 电话 | |  | | | | | |

注：1、此次报价为一次性报价，报价后不得更改，如有更改按报价无效处理。报价总金额（大写与小写不一致）、单价错误，以大写为准，如大写错误按报价无效处理。

2、报价单必须盖有报价单位公章，电话、姓名、公章（签字）。报价单后附有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，有承担项目能力、良好资信、能独立承担民事责任，并具备以下条件：具有独立法人或负责人的营业执照，组织机构代码证，税务登记证、(或三证合一的营业执照)、等相关手续需盖章。须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”进行信用记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被拒绝参加本次采购活动。查询结果以“信用中国”网站和“中国政府采购网”网上打印页为准，查询日期为采购公告发布之后，仍在处罚期内拒绝报价，需盖公章。营业范围不在本次采购范围内的、报价单与本次报价单不一致的、如不是法人签字或盖章必须有法人委托书。以上所有材料在资格审查时，有一项不合格，本次报价无效。

3、项目要求：本次报价总金额不得高于73600元，高于视为无效。不符合采购需求、质量和服务的按无效处理。本次采购报价低者为供货单位。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参数** | **数量** |
| **1** | **氮气发生器** | **技术参数：**  \*\*1. 氮气纯度：99.999%-99.9999% 2. 氮气流量：0-300ml/min  3. 输出压力：0-0.4Mpa 4. 供电电源：220V±10% 50Hz 5. 峰值功率：525W 6. 环境温度：1-40℃ 7. 相对湿度：<85% 8. 外形尺寸：320×300×900(mm) 9. 净重：约 28Kg  \*\*10.可适用于强极性色谱柱和 ECD 检测器 | 1 |
| **2** | **全自动空气源** | 技术参数：  1、输出流量：0-10L/min（0.4MPa 状态下） 2、输出压力：0-0.4MPa（出厂设置为 0.4 MPa）  3、压力稳定性：<0.003MPa 4、露 点：0—-10℃  5、工作环境：5-40℃ 相对湿度≤85% 6、消耗功率：550W  7、工作电压：220V±10%V  8、外型尺寸：400（长）×425（宽）×650（高）（mm）  9、净 重：约 45kg | 1 |
| **3** | **全自动空气源** | **技术参数：**  1. 输出流量：0-2000ml/min（0.4MPa 状态下） 2. 输出压力：0-0.4MPa  3. 压力稳定性：< 0.003MPa 4. 工作噪音：< 35dB(A)  5. 工作环境：0-45℃ 相对湿度≤85% （无大量粉尘及有害气体） 6. 消耗功率：150W  7. 工作电压：220V±10%V 8. 外形尺寸：420×260×350mm  9. 净重：约 22Kg | 1 |