邢台市农业农村局采购报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 调音台 | | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 8寸会议音响 | | 6 | 只 |  |  |
| 3 | 专业数字功放 | | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 有线手拉手会议主机 | | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 有线手拉手主席单元 | | 1 | 只 |  |  |
| 6 | 有线手拉手代表单元 | | 7 | 只 |  |  |
| 7 | 无线会议话筒一拖四 | | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 无线会议话筒一拖二 | | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 移频器 | | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 电源时序器 | | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 千兆无线AP | | 2 | 台 |  |  |
| 12 | 机柜 | | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 线材 | | 1 | 批 |  |  |
| 14 | 65寸电视 | | 4 | 台 |  |  |
| 15 | 可移动电视支架 | | 2 | 台 |  |  |
| 16 | 施工 | | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  | | | | | |
| **总金额大写** |  | | | | | |
| 报名单位（单位公章）  年 月 日 | | | 法人代表（签字或盖章）  年 月 日 | | | |
| 电话 | |  | | | | |

注：1、此次报价为一次性报价，报价后不得更改，如有更改按报价无效处理。报价总金额（大写与小写不一致）、单价错误，以大写为准，如大写错误按报价无效处理。

2、报价单必须盖有报价单位公章，电话、姓名、公章（签字）。报价单后附有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，有承担项目能力、良好资信、能独立承担民事责任，并具备以下条件：具有独立法人或负责人的营业执照，组织机构代码证，税务登记证、(或三证合一的营业执照)、等相关手续需盖章。须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”进行信用记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被拒绝参加本次采购活动。查询结果以“信用中国”网站和“中国政府采购网”网上打印页为准，查询日期为采购公告发布之后，仍在处罚期内拒绝报价，需盖公章。营业范围不在本次采购范围内的、报价单与本次报价单不一致的、如不是法人签字或盖章必须有法人委托书，报价无效。

3、项目要求：本次报价总金额不得高于51040元，高于视为无效。不符合采购需求、质量和服务的按无效处理。本次采购价钱低者为供货（服务）单位。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 调音台 | 输入电压：AC220V/50Hz ●额定功率：25W ●频率响应：20Hz～20KHz ●重量：4.41KG ●规格（长\*宽\*高）mm：400\*400\*45 ●输入方式：4路话筒卡龙母，4路莲花 ●输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。SUB 双声道6.35插座 ●单声道输入配备高品质话筒放大器。 ●功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响 ●每通道有高、中、低3段参量均衡器。 ●音质优美。 ●外置式低噪声电源设计。 ●备有录音输入输出功能 ●最大输出电平:19dBm(1KHz,THD=0.5%) ●剩余噪声：-75dB ●信噪比：71dB ●等效噪声源输入电动势-12dBm ●耳机输出功率：40mw(1KHz,THD=0.5%,200Ω) ●均衡： 低频：80Hz±15dB  中频2.5KHz±15dB  高频：12KHz±15dB ●增益控制：单声道：-55dB～0 dB。立体声：-10dB～0dB ●频率响应：20Hz～20KHz（+1dB,-3dB) ●总谐波失真+噪声：≤0.05%（1KHz，0.775V） | 1 | 台 | 8路调音台 |
| 2 | 8寸会议音响 | 类型二分频；频率响应55Hz-20KHz；标称阻抗8欧姆；额定输入功率80W；最大承受功率160W；最大声压级 113dB；灵敏度 91dB；低频单元配置8"×1；中频单元配置、高频单元配置2.5"×2；尺寸W×H×D(mm)460×287×300;净重：10.6Kg。 | 6 | 只 | 会议音响 |
| 3 | 专业数字功放 | 技术参数：立体声输出功率 2×300w/8Ω、2×500w/4Ω；桥接1000W/8Ω；频率响应 20Hz-20KHz(±0.5dB) ；信噪比≥100dB ；声道分离度≥70dB；电源电压;220v~50/60Hz;尺寸（H\*W\*D):88\*483\*354mm | 2 | 台 | 专业数字功放 |
| 4 | 有线手拉手 会议主机 | ◆ 主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音讯浩采用同一电缆传送（八芯） ◆ 可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等等，并能将会议内容及表决选举结果投影到会场） ◆ 单机可实现下列会议功能：开放式会议、先进先出限制发言 ◆ 系统具有高音质声音频道效果 ◆ 结合软件及周边设备可实现如下功能： 开放模式（PREE）、先进模式（FIFO）、主席专用模式（C.Only）、限制发言（LIMIT） ◆ 配置视像中央处理器可实现影跟踪功能 ◆ 可选择同时发言之麦克风支数1-9支（含） ◆ 面板具有LCD显示器，122×32点阵显示会议模式，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用 ◆ 具有四个主缆端子可连接60组会议单元，并具负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现250台会议单元同时使用 ◆ 具3组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备 ◆ 频率响应：100Hz—18KHz ◆ 总谐波失真：在100Hz—18KHz会议系统声音输出小于0.1% ◆ 采用AC220V供电 ◆ 可安装于19英寸的标准机柜中 ◆ 符合国际会议设备及国际安装标准UL或CE 认证 ◆ 符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及国际安规标准UL或CE认证 | 1 | 台 |  |
| 5 | 有线手拉手 主席单元 | 麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态 单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩 具主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态 系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置 系统中主席单元不受限制功能的限制 可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环 麦克风灵敏度高 单元由系统主机供电，输入电压18V属安全范围 单元采用8芯线“T”型连接 HT-XXXXSc/HT-XXXXSd具有自动视像跟踪功能 配一条麦克风单元连接线 符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及国际安规标准UL或CE认证 频率响应：50-16kHz 灵敏度：-42dB±2dB 参考授话距离：15cm-50cm 管长度：420mm 外观尺寸：217mmx120mmx64mm 净重：1kg | 1 | 只 |  |
| 6 | 有线手拉手 代表单元 | 麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态 单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩 具主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态 系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置 系统中主席单元不受限制功能的限制 可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环 麦克风灵敏度高 单元由系统主机供电，输入电压18V属安全范围 单元采用8芯线“T”型连接 HT-XXXXSc/HT-XXXXSd具有自动视像跟踪功能 配一条麦克风单元连接线 符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及国际安规标准UL或CE认证 频率响应：50-16kHz 灵敏度：-42dB±2dB 参考授话距离：15cm-50cm 管长度：420mm 外观尺寸：217mmx120mmx64mm 净重：1kg | 7 | 只 |  |
| 7 | 无线会议话筒 一拖四 | ◆使用UHF550MHz～980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率。 ◆集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。 ◆采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 ◆采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 ◆设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 ◆接收机采用多级高频放大，具有很高的灵敏度。 ◆多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具有很好的抗干扰特性。 ◆选用晶片及优质零部件，使本机音质出色。 ◆理想空阔使用范围60米。 接收机 ◆载波频率：550MHz～980MHz（可调） ◆电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按机壳和电源适配器标注使用） ◆直流输入电压：DC12—DC15V 1500mA ◆消耗功率：13W ◆S/N信噪比：≥95dB ◆T.H.D失真：＜0.5% ◆频率响应：60Hz -16KHz 发射机 ◆载波频率：550MHz～980MHz（可调） ◆发射功率：10dBm ◆输入音频调制信号选择：MIC IN电容咪输入（内供电）LINE IN音频线路输入 ◆调制方式：FM ◆调制度：±45KHz ◆高次谐波：低于主波基准60dB以上 ◆使用电池电压：3V（2节AA1.5V碱性电池或高容量AA1.2V-1800mAh充电电池） | 1 | 套 |  |
| 8 | 无线会议话筒 一拖二 | ◆使用UHF550MHz～980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率; ◆集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众; ◆采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号; ◆采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大; ◆设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫; ◆接收机采用多级高频放大，具有很高的灵敏度; ◆多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具有很好的抗干扰特性; ◆选用晶片及优质零部件，使本机音质出色; | 1 | 套 |  |
| 9 | 移频器 | 能有效地抑制啸叫； 扩展音量； 保证语音的传送质量，保真度高，声音清晰。即使在环境较差的场合，也能极大限度地抑制回啸； 能有效地防止烧坏音响设备和喇叭； HT-2200配有六路幻像供电的麦克风平衡输入，另有系统接驳口，双声道输入、输出接口。根据需要，可以扩展串联为大型防啸叫会议系统。 技术参数： 输出电压：输出幻象48V 供电方式：AC~220V-230V,50/60Hz 输出电流：6.5mA 话筒连接匹配：幻象和非幻象供电话筒 六路幻象供电话筒输入 六路话筒幻象供电独立切换开关选择 六路话筒和线路输入移频效果独立切换开关选择 话筒独立调节 会议系统本地喇叭实现独立效果连接口（EFX） 移频量：5Hz±1Hz 传声增益提升量：5-14dB 线路输入阻抗≥5KΩ 线路输出阻抗≤600Ω 频率响应：非移频状态：20Hz-20KHz 移频状态：150Hz-15KHz 话筒连接方式：6路卡龙母插座 重量：2.60KG 规格（长\*宽\*高）mm ：1U 机箱420\*205\*44 外接输入连接：6路话筒卡龙公、线路莲花单声道，效果单声道 输出连接：卡龙平衡、线路莲花单声道，效果单声道 功能：1路外接输入移频手动切换，6路话筒移频手动切换，6路话筒幻象供电选择 功 率：15W 开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，移频切换指示 | 1 | 台 |  |
| 10 | 电源 时序器 | 输入电压：AC220V/50Hz 额定功率：3200W,总容量10A 输出功率：每路插座最大输出电流10A 交流电压指示表 多媒体电源插座 重量：3.42KG 规格（长\*宽\*高）mm ：1U 机箱425\*265\*48 | 1 | 台 | 有效保护系统 |
| 11 | 机柜 | 1米高网络机柜、网门 | 1 | 个 | 设备放置 |
| 12 | 线材 |  | 1 | 批 | 所有线材连接 |
| 13 | 无线AP | 1775M双频千兆吸顶AP，1个千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持AP与路由两种工作模式，支持二层漫游，支持睿易一体化组网，支持睿易APP管理。支持PoE供电和本地供电（PoE供电设备和DC适配器需单独采购） | 2 | 台 | 企业级无线双频千兆吸顶AP |
| 14 | 65寸电视 | 65英寸、4k超高清（3840×2160） | 4 | 台 |  |
| 15 | 可移动电视支架 | 65英寸电视可移动支架 | 2 | 台 |  |
| 16 | 施工 |  | 1 | 项 | 设备安装调试 |