邢台市农业农村局采购报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 南北院办公场所维修改造 | 1 | 项 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| **总金额大写** |  |
| 报名单位（单位公章）年 月 日 | 法人代表（签字或盖章）年 月 日 |
| 电话 |  |

注：1、此次报价为一次性报价，报价后不得更改，如有更改按报价无效处理。报价总金额（大写与小写不一致）、单价错误，以大写为准，如大写错误按报价无效处理。

2、报价单必须盖有报价单位公章，电话、姓名、公章（签字）。报价单后附有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，有承担项目能力、良好资信、能独立承担民事责任，并具备以下条件：具有独立法人或负责人的营业执照，组织机构代码证，税务登记证、(或三证合一的营业执照)、等相关手续需盖章。须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”进行信用记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被拒绝参加本次采购活动。查询结果以“信用中国”网站和“中国政府采购网”网上打印页为准，查询日期为采购公告发布之后，仍在处罚期内拒绝报价，需盖公章。营业范围不在本次采购范围内的、报价单与本次报价单不一致的、如不是法人签字或盖章必须有法人委托书，报价无效。

3、项目要求：本次报价总金额不得高于548134元，高于视为无效。不符合采购需求、质量和服务的按无效处理。本次采购价钱低者为供货（服务）单位下方表需要填写单价。

以上所有材料在资格审查时，有一项不合格，本次报价无效。

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称：南北院办公场所维修改造 | 第1页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量  单位 | 工程  数量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:15CM | m2 | 200.000 |  |  |
| 2 | 040202002001 | 石灰稳定土 | 1.含灰量:3:7灰土 2.厚度:20cm | m2 | 300.000 |  |  |
| 3 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.厚15cm | m3 | 45.000 |  |  |
| 4 | 040402017001 | 变形缝 | 1.材料品种、规格:清理缝内尘土，热沥青灌缝 | m | 1000.000 |  |  |
| 5 | 040402017002 | 变形缝 | 1.材料品种、规格:伸缩缝上铺抗裂贴，宽48cm | m | 1000.000 |  |  |
| 6 | 040203003001 | 透层 | 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.8kg/m2 | m2 | 2400.000 |  |  |
| 7 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土1.0AC 2.厚度:5cm | m2 | 2400.000 |  |  |
| 8 | 040504009001 | 雨水口 | 1.拆除旧雨水收集井，管道改造时，重新砌筑雨水检查井 | 座 | 6.000 |  |  |
| 9 | 040504004001 | 砖砌井筒 | 1.拆除砖砌检查井盖，接高至院内地面平齐，更换新混凝土井圈、井盖 | 座 | 24.000 |  |  |
| 10 | 041001002001 | 拆除草坪砖 | 1.旧草坪砖拆除 | m2 | 400.000 |  |  |
| 11 | 040204002001 | 草坪砖铺设 | 1.块料品种、规格:草坪砖 2.基础、垫层、材料品种、厚度:3cm干硬砂浆上铺草坪砖 | m2 | 360.000 |  |  |
| 12 | 040205006001 | 标线 | 1.道路、车位画线 | m | 1000.000 |  |  |
| 13 | 040205007001 | 标记 | 1.直行、转弯等箭头标记、文字标记 | 个 | 48.000 |  |  |
| 14 | 011603001001 | 旧花房拆除 | 1.旧花房拆除，能回收材料放置甲方指定地点，不能回收垃圾归堆，垃圾外运在余方弃置中考虑 | m2 | 200.000 |  |  |
| 15 | 011603001002 | 旧车棚拆除 | 1.旧车棚拆除，能回收材料放置甲方指定地点，不能回收垃圾归堆，垃圾外运在余方弃置中考虑 | m2 | 160.000 |  |  |
| 16 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面拆除，锯缝 2.厚度:15CM | m2 | 80.000 |  |  |
| 17 | 010101007001 | 挖填管沟土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.管外径:350mm以内 3.挖沟深度:2.0m 内 4.回填要求:夯填 | m | 80.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邢台市农业农村局南北院办公场所维修改造 | 第2页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量  单位 | 工程  数量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 18 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:旧自来水管道拆除 2.管道上的附着物种类:保温层及保护层 | m | 80.000 |  |  |
| 19 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:地下、室外 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R管De63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗、水压试验 | m | 80.000 |  |  |
| 20 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.规格:塑料阀门 DN50，与PP-R管配套 2.连接形式:热熔连接 | 个 | 3.000 |  |  |
| 21 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳，外缠玻璃丝布、刷沥青漆二遍 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:φ57以下 | m3 | 0.400 |  |  |
| 22 | 040203007001 | 恢复水泥混凝土路面 | 1.混凝土强度等级:预拌砼C30 2.厚度:15cm 3.养生 | m2 | 80.000 |  |  |
| 23 | 010901003001 | 阳光板车棚 | 1.新建自行车棚 2.阳光板品种、规格:真空阳光耐力板 3.骨架材料品种、规格:钢立柱、钢檩条 | m2 | 160.000 |  |  |
| 24 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.车棚钢柱基础，含模板 | m3 | 5.000 |  |  |
| 25 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.车棚钢柱预埋铁件制作、安装 | t | 0.160 |  |  |
| 26 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:四楼砖隔墙拆除，垃圾倒运至楼下 2.砌体表面的附着物种类:抹灰层、涂料 | m3 | 3.000 |  |  |
| 27 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除地面旧瓷砖，垃圾倒运至楼下 | m2 | 120.000 |  |  |
| 28 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:铲除墙面旧涂料，垃圾倒运至楼下 | m2 | 200.000 |  |  |
| 29 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:拆除砖墙后外露面抹灰 | m2 | 4.000 |  |  |
| 30 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:4干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷防滑地砖 | m2 | 120.000 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邢台市农业农村局南北院办公场所维修改造 | 第3页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量  单位 | 工程  数量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 31 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉吸音板 | m2 | 120.000 |  |  |
| 32 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙面抹灰层 2.刮腻子遍数:满刮腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:四楼 | m2 | 200.000 |  |  |
| 33 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 240.000 |  |  |
| 34 | 030411003001 | 桥架 | 1.外墙安装线槽，将老旧线缆放入线槽、理顺 2.含线槽支架、脚手架等全部内容 | m | 192.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / | / |  |