邢台市农业农村局采购报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | LED屏幕 | 1 | 项 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| **总金额大写** |  |
| 报名单位（单位公章）年 月 日 | 法人代表（签字或盖章）年 月 日 |
| 电话 |  |

注：1、此次报价为一次性报价，报价后不得更改，如有更改按报价无效处理。报价总金额（大写与小写不一致）、单价错误，以大写为准，如大写错误按报价无效处理。

2、报价单必须盖有报价单位公章，电话、姓名、公章（签字）。报价单后附有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，有承担项目能力、良好资信、能独立承担民事责任，并具备以下条件：具有独立法人或负责人的营业执照，组织机构代码证，税务登记证、(或三证合一的营业执照)、等相关手续需盖章。须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”进行信用记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被拒绝参加本次采购活动。查询结果以“信用中国”网站和“中国政府采购网”网上打印页为准，查询日期为采购公告发布之后，仍在处罚期内拒绝报价，需盖公章。营业范围不在本次采购范围内的、报价单与本次报价单不一致的、如不是法人签字或盖章必须有法人委托书，报价无效。

3、项目要求：本次报价总金额不得高于66412.36元，高于视为无效。不符合采购需求、质量和服务的按无效处理。本次采购价钱低者为供货（服务）单位。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 高度 | 宽度 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 总屏屏体/米 | 2.12 | 3.62 | 7.67 | M2 | 含边框尺寸，四周5公分边 |
| 主屏屏体/米 | 1.92 | 3.52 | 6.76 | M2 | 显示尺寸不含外框，焊接结构，前维护磁吸安装规格P2.0室内表贴节能全彩LED屏★像数点间距 ≤2mm 像素密度 250000Dots/㎡像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD1515尺寸(长\*宽\*厚) 320\*160\*14.5mm |
| 模组数量/块 | 12 | 11 | 132 | 块 |
| 电源模块 | 　 | 　 | 22 | 台 | 泄漏电流 泄漏电流≤0.25mA接地阻抗 外壳与大地阻抗≤10mΩ保护功能 输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能抗电强度 输入对输出，AC2000V/1min；输入对地，AC1500V/1min；输出对地，AC500V/1min |
| 视频处理器 | 视频处理器 | 1 | 台 | 具备4 个千兆网口输出。具有2 类视频输入接口，包括1 路HDMI 和2 路DVI； 最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；最大带载260 万 |
|  外围设备 |  | 控制电脑 | 1 | 台 | 必备，独立显卡，分辨率1920\*1080或者大于 |
| 屏体钢构 | 框架 | 6.76 | ㎡ | 方钢焊接，不锈钢包边 |
| 工程施工 | 基建/布线 | 1 | 批 | 网线（超五类或者六类），主动力线 |
| 安装调试 | 6.76 | ㎡ | 安装、调试 |
| 其他 | 运输费用 | 1 | 批 |  |